<VRTDataset rasterXSize="1201" rasterYSize="1201">
  <SRS>GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4326"]]</SRS>
  <GeoTransform>  1.7999583333333334e+01,  8.3333333333333339e-04,  0.0000000000000000e+00, -3.2999583333333334e+01,  0.0000000000000000e+00, -8.3333333333333339e-04</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Int16" band="1">
    <NoDataValue>-32768</NoDataValue>
    <ComplexSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="1">S34E018.HGT</SourceFilename>
      <SourceBand>1</SourceBand>
      <SourceProperties RasterXSize="1201" RasterYSize="1201" DataType="Int16" BlockXSize="1201" BlockYSize="1" />
      <SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="1201" ySize="1201" />
      <DstRect xOff="0" yOff="0" xSize="1201" ySize="1201" />
      <NODATA>-32768</NODATA>
    </ComplexSource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
